{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":4,"n_cols":4,"rows_kept":4,"merged":[[0,0,0,3]]}
["桌面云主要参数需求"]
["序号","设备类型","参数","数量"]
[1,"桌面云一体机","1、为保证云桌面软件系统的兼容效果和稳定运行，所有终端均需采用x86架构。\n2、CPU：性能≥Intel第十二代i5，≥六核，≥十二线程处理器（处理器主频≥2.5GHz，睿频≥4.4GHz）；内存容量≥8GB，显卡性能≥Intel UHD 730；本地存储≥256 GB SSD。\n3、USB接口数量≥9个（其中USB 3.0接口≥4个，USB 2.0接口≥4个，TYPE-C接口≥1个），千兆网口≥1个，VGA接口≥1个，HDMI接口≥1个，DP接口≥1个，音频输入输出接口≥1个，支持4段式耳机音频输入及输出、配置内存槽位≥2个，配置M.2 SSD槽位≥2个，2.5英寸硬盘位≥1个。\n4、TCI模式下支持≥三屏扩展显示，支持三屏异显（扩展屏）、支持三屏同显（复制屏）；IDV模式下支持三屏同显（复制屏），双屏异显（扩展屏）。\n5、平均故障间隔时间（MTBF）≥30万小时。\n6、设备满载噪声指标≤33dB。\n7、云桌面控制平台软件，采用B/S（Broswer/Server）架构，提供云桌面管理、镜像管理、用户管理、终端管理、策略管理等功能模块。\n8、支持应用程序安装包和共享文件的管理，包括：上传、删除、查询与制作镜像时加载到虚拟机内部、支持创建、修改、查询和删除用户的操作、支持镜像自动快照功能，管理员发布镜像时系统自动生成快照，支持快照恢复。\n9、支持对接LDAP、AD域导入用户，支持通过导入Excel文件的方式批量新建用户信息、支持用户密码初始化，管理员可以在Web管理界面初始化用户的密码、支持访客用户，一个访客用户可以分配多个云桌面，访客登录时随机分配一个没有登录的云桌面。\n10、支持通过推送安装包、应用磁盘的方式，为桌面提供应用管理能力，同时推送安装包、应用磁盘的能力需包含VDI、IDV、TCI三种类型。\n11、显示器≥23.8英寸，IPS屏幕，原生8bit色深，分辨率≥1920x1080，附带HDMI线，内含有线键盘、鼠标、鼠标垫。\n12、本次采购设备，按照规划需接入我院现有云桌面服务器（锐捷RG-CS1020）中，实现统一管理与运维，若无法接入，需由中标公司单独提供云桌面服务器（含软件授权），或由中标公司单独提供终端设备（含软件授权）作为服务端实现管理与运维，费用由中标公司承担。\n13、质保≥3年。",50]
[2,"桌面云一体机\n（一体式）","1、为保证云桌面软件系统的兼容效果和稳定运行，所有终端均需采用x86架构。\n2、CPU：性能≥Intel第十二代i5,≥六核,≥十二线程处理器（处理器主频≥2.5GHz，睿频≥4.4GHz）；内存容量≥8GB，显卡≥Intel UHD 730；本地存储≥512 GB SSD。\n3、配置≥23.8英寸显示器，分辨率≥1920×1080，与主机为一体化设计。\n4、USB接口数量≥7个（其中USB 3.0接口≥3个，USB 2.0接口≥3个，TYPE-C接口≥1个），千兆网口≥1个，HDMI接口≥1个，音频输入输出接口≥1个，支持4段式耳机音频输入及输出。\n5、所投设备平均故障间隔时间（MTBF）≥30万小时。\n6、具备关屏功能键，一键可实现关闭屏幕显示，再次按下屏幕显示打开。\n7、质保≥3年。",2]